|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 Seznam nabízeného majetku |  |  |  |  |  |
| **Název** | **RZV** | **Stáří** | **Stav tachometru** | **Technický stav** | **VIN** | **Platná STK** | **Umístění** |
|  Mitsubishi Pajero 3,5 l NM | 2AI 3413 | 14 | 176 745 | Motor opotřeben provozem, výfukové potrubí, P podběh, PZ dveře, LZ blatník, LZ dveře, tažné zařízení vč. základního rámu silná koroze. Zkusební jízda neprovedena z důvodu vady na spojce. Nepojízdné. Odhad opravy spojky 39 850,-.  | JMBLNV98WAA000747 | 15. 8. 2025 | AOPK ČR, Husova 906/5, Litovel |
|  Mitsubishi Pajero 3,5 l NM | 2AI 0135 | 14 | 207 786 | Převodovka, rozvodovka, hnací hřídel, přední zadní náprava odpovídá stáří a najetým km, karosérie odpovídá stáří a ujetým km LP část po opravě. Zkušební jízda nebyla provedena z důvodu vybité baterie. Nepojízdné. | JMBLNV98WAJ000730 | 27. 06. 2025 | AOPK ČR, náměstí Jindřicha Kolowrata 287, Přimda 34806 |
| Mitsubishi Pajero 3,5 l NM | 2AI 3445 | 14 | 163 247 | Vozidlo opakované havarované, do prostoru posádky zatéká voda, hlavní skupiny vozidla začínají vykazovat nespolehlivý stav, nutné nákladné opravy. Znalec doporučil prohlídku v odborné opravně. | JMBLNV98WAJ000737 | 23. 04. 2024 | AOPK ČR, Hlavní 504/41, 353 01 Mariánské Lázně |
| Mitsubishi Pajero 3,5 l NM | 2AI 3454 | 14 | 219 029 | Vozidlo přezkoušeno při zkzkušební jízdě. Ložiska kol vykazují nadměrnou hlučnost, Silentbloky, tlumiče a spojka na hranici životnosti. Podvozek napaden v kritických spojích korozí, Karoserie vykazuje abrazivní poškození. | JMBLNV98WAJ000733 | 05. 06. 2025 | AOPK ČR, Brněnská 39, Žďár nad Sázavou 591 01 |
| Mitsubishi L200 2,5l NM | 2AI 1134 | 14 | 201 468 | Motor netěsnosti ve spojích. Přední náprava vč. řízení velká vůle, zadní náprava opotřebené uložení kardanu, karosérie koroze ve spojích, podběhů, deformace pravého boku a zadního čela. Stav odpovídá době provozu a najetým km. | MMCJNKB40AD017311 | 29. 03. 2025 | AOPK ČR, Česká 149/2, Mělník, 276 01 |
| Mitsubishi Pajero 3,5 l NM | 2AP 9675 | 14 | 181 656 | Motor a spojka bez zjevného poškození, akcelerace, výkon a hlučnost motoru odpovídá době provozu, převodové ústrojí bez znatelných úniků oleje, přední a zadní náprava bez znatelných vůlí v uložení kol. | JMBLNV98WCJ400253 | 16. 10. 2025 | AOPK ČR, Brněnská 39, Žďár nad Sázavou 591 01 |